ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΣ



· Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μέγεθος διανυσματικό, που έχει μέτρο το σταθερό πηλίκο της δύναμης που ασκείται στο ηλεκτρικό φορτίο που βρίσκεται σ΄ εκείνο το σημείο δια του φορτίου, διεύθυνση τη διεύθυνση της δύναμης και φορά τη φορά της δύναμης όταν ασκείται σε θετικό φορτίο.                  
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· 1ος κανόνας του Kirchhoff : σε κάθε κόμβο κυκλώματος το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που εισέρχονται στον κόμβο ισούται με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που εξέρχονται.

[image: image2.emf]
· 2ος κανόνας του Kirchhoff : Κατά μήκος ενός κλειστού κυκλώματος το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών δυναμικού είναι μηδέν.
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· Νόμος του Ohm: Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη με την διαφορά δυναμικού που εφαρμόζουμε στα άκρα του, όταν η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή.
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Q = I2 R t

· Νόμος του Joule :Η  θερμότητα  που αναπτύσσεται πάνω σε έναν αγωγό είναι ανάλογη με το τετράγωνο της έντασης (Ι) του ρεύματος, ανάλογη με την αντίσταση (R) του αγωγού και ανάλογη με το χρόνο t που το ρεύμα διαρρέει τον αγωγό. 
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